1. IP SPEED DOME CAMERA(FDC-IS5N240R)

1) 개 요

본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 촬상소자	: 1/2” CMOS Image Sensor

(2) 최저조도	: Color : 0.00125Lux, 0 Lux(IR LED on)

(3) 줌	: Optical x40, Digital x16, IP x10

(4) 전자셔터속도	: 1/1~ 1/100,000

(5) 초점거리	: 6.5 ~ 260mm

(6) IR LED	: 11 pcs, 400m

(7) 압축방식	: H.265 / H.264 / MJPEG

(8) 프레임	: Max 60fps @ 1920x1080

(9) 해상도	: 320x240 ~ 1920x1080

(10) 오디오 입/출력	: 1 x line-in(mono), 1 x line-out(mono)

(11) 인터페이스	: Ethernet 10/100 base-T (RJ-45)

(12) IP	: 66

(13) 동작온습도	: -30°C ~ 70°C / Less than 90% RH

(14) 전원 및 소비전력	: AC24V : Max 63W

(15) 크기 및 무게	: Ø226x364mm, 5.52kg