1. 디지털비디오레코더(Prime3G-S3-4U04)

1) 개 요

본 기기는  CCTV 카메라의 영상 데이터를 다수의 하드디스크에 순차적으로 분산 저장 하여 모든 디스크의 성능 동시에 활용할 수 있어 각 기종의 초고화질 카메라 저장 및 검색이 가능하고, 라디오 주파수의 시보 정보를 시간동기화 하여 항시 표준시간의 영장 정보를 출력할 수 있는 기기로써 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 비디오 입력	: 4 CH

(2) 다중모니터	: Dual Monitor ( Option : Max 4 Monitor )

(3) 프로토콜	: TCP / UDP / RTP / RTSP / HTTP / HTTPS 지원

(4) 화면 해상도	: 1024 x 768 이상

(5) 분할 화면	: 1 / 4

(6) 비디오코덱	: H.264 , H.265 , MJPEG

(7) 오디오 코덱	: G.711 a-law , G.711 mu-law

(8) CPU	: Intel Core i3

(9) Memory	: 8GB

(10) HDD	: 4TB

(11) SSD(OS)	: 250GB 이상

(12) OS	: Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64bit