1. 서지흡수기(SJ-2204PRE)

1) 개 요

본 기기는 과전류 또는 외부의 낙뢰에 의한 피해로부터 장비를 보호하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 공칭방전전류	: 20kA

(2) 방열계급	: 1등급

(3) 서지내량	: 40/mode

(4) 절연저항	: 1000MΩ

(5) 정격전압	: AC220

(6) 주파수	: 48~62Hz

(7) 제한전압	: 1500V

(8) 재질	: 전원보호용