1. 스피커(VHS-30S)

1) 개 요

본 기기는 Main Amp로부터 오디오를 입력 받아 음을 송출하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 프로토콜	: SIP (RFC3261) 국제 표준 규격, TCP/IP

(2) VoIP	: G.711, 8bit, uLaw, aLaw

(3) 통신	: LAN : 10/100M 1포트 / Serial : RS-232 1포트

(4) 비상벨 통화용 AMP	: 3W (3W : 3ohm, 2.5W : 4ohm, 1.5W : 8ohm)

(5) 외부 앰프 출력	: 오디오 출력 1EA, 접점 1EA

(6) SPL(1m)	: 110dB : VHS-30

(7) 주파수 특성	: 250Hz ~ 7KHz

(8) 외부 비상벨 입력	: 마이크 오디오 입력 1EA, 접점 1EA

(9) 외부 센서 입력	: 접점 2EA

(10) 비상벨 전원 공급	: 12V 1EA

(11) 방수	: IP 66

(12) 사용온도	: -20~60 ℃

(13) 사용전원	: DC 24V 3A

(14) 소비전력	: Max. 60W

(15) 외형규격, 중량	: 337Φ x 362 mm / 3.0Kg