1. 방화벽장치(AXGATE 40D)

1) 개 요

본 기기는 복합적인 위협요소를 효율적으로 방어할 수 있는 방화벽장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 제 원

(1) 메모리(RAM)	: 512MB

(2) CPU	: 2Core

(3) POWER	: Single

(4) 1GC Port	: 6

(5) F/W Throughput	: 990 Mbps

(6) VPN Throughput	: 530 Mbps

(7) 동시세션	: 50,000