1. 네트워크스위치(SFC400HP)

1) 개 요

본 기기는 8Port의 기가비트 이더넷과 2Port SFP 광포트를 지원하는 PoE L2 이더넷 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: POE 10/100/1000Mbps TP 8포트

(2) 광포트	: SFP 2슬롯

Ports : 10/100/1000Mbps Link/Act, POE In-Use, SFP Link

(3) 입력전원	: 100~240VAC, 50/60Hz

(4) 크기	: 330.5mm(W) x 153mm(D) x 44mm(H)