1. 적외선방사기(ki-301)

1) 개 요

본 기기는 야간에 CCTV 조명을 개선하고 물체를 식별할 수 있는 CCTV 용 조명 장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) Max. Distance	: 150m / 15 °

(2) Wave Length	: 850nm ± 10

(3) LEDs chip power and Quantity	: 3 w x 6ea

(4) Max. Output	: Max. 18w

(5) Lighting Angles	: 15° > 150m

45° > 80m

60° > 50m

(6) IP Rating	: IP67

(7) Power consumption	: DC 12V

(8) RS-485 protocol	: 조도센서조절장치 / 밝기조절장치

(9) Operating Temperature	: -40°C ~ +75°C

(10) Dimension	: 107mm x 135mm x 59mm

(11) Weight	: About 860g