1. 디지털비디오레코더(FAB-B16S48)

1) 개 요

본 기기는 ITX의 딥러닝 기술로 객체의 종류를 세분화하여 다양한 종류의 객체를 감지하는 기기로써 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 비디오 입력	: 16H

(2) 최대 입력 해상도	: 4K@120fps (1080p@120fps)

(3) 통신 프로토콜(입력)	: RTSP, Onvif

(4) 통신 프로토콜(출력)	: RTSP over TCP, RTSP over Websocket

(5) 지원포맷	: H.264

(6) 모니터 출력 해상도	: 최대 1080P

(7) 인터페이스	: USB, RS-485, RS-232, LAN

(8) 전원	: 사용전압 : 12V/2A adaptor
소비전력 : 최대 20W

(9) 동작환경	: 0ºC ~ 40ºC, 10 ~ 90% NC

(10) 이벤트동작	: 네트워크 동작 지원/ 시스템 동작 지원/ 사전,사후 스냅 샷

(11) 제품크기	: 200x131x38mm