1. 오디오앰프(SGT-7300)

1) 개 요

본 기기는 MIC, MIXER 등의 음성신호를 증폭하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 프로토콜	: SIP (RFC3261) 국제 표준 규격, TCP/IP

(2) 오디오 입력	: Mic 1EA

(3) 오디오 출력	: 50W (4Ω) 1EA

(4) 모니터링 스피커	: 3W (4Ω) 1EA

(5) 외부 앰프 연결	: 오디오 출력 1EA

(6) 인터컴/비상벨 입력	: 2EA (비상벨 1EA, 인터컴 1EA)

(7) 외부 센서 입력	: 접점 2EA

(8) 외부 기기 원격 제어	: 접점 2EA (경광등, 외부 임프 등)

(9) 외부 전원 공급	: DC 12V 2EA (상시 : 1EA, 제어 : 1EA)

(10) 볼륨 조절	: 외부 볼륨 조절 장치 1EA

(11) LAN	: 10/100M LAN : 2포트 , 커넥터 타입 :RJ-45

(12) 사용온도	: -10℃ ~ 50℃

(13) 사용전원	: DC 24V 3A

(14) 사용온도	: -10℃ ~ 50℃

(15) 소비전력	: Max. 66W

(16) 외형규격	: 152(W) x 44(H) x 127(D)mm

(17) 중량	: 0.6Kg