1. 오디오앰프(IET-7300)

1) 개 요

본 기기는 MIC, MIXER 등의 음성신호를 증폭하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 프로토콜	: SIP (RFC3261) 국제 표준 규격, TCP/IP

(2) LAN	: 10/100M LAN : 2포트 , 커넥터 타입 :RJ-45

(3) Audio AMP	: Low Impedance 40W(8Ω)

(4) 볼륨 조절	: 외부 볼륨 조절 장치 1EA

(5) 모니터링 스피커	: 3W 1EA

(6) 외부 앰프 연결	: 오디오 1EA

(7) 인터컴/비상벨 입력	: 오디오 1EA, 접점 2EA (비상벨 1EA, 인터컴 1EA)

(8) 외부 전원 공급	: DC 12V 1EA (경광등 등)

(9) 외부 센스 입력	: 접점 2EA

(10) 외부 기기 원격 제어	: 접점 2EA (경광등, 외부 임프 등)

(11) 사용온도	: -30~70 C (Operating), -40 C~ 85 C (Storage)

(12) 사용전원	: DC 24V 2.5A

(13) 사용온도	: -10℃ ~ 50℃

(14) 소비전력	: Max. 45W

(15) 외형규격	: 152(W) x 44(H) x 132(D)mm

(16) 중량	: 0.55Kg