1. 광컨버터(SFC2000TL)

1) 개 요

본 기기는 TP를 광으로로 변환하여 장거리 전송하는 광컨버터로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 10/100/1000Mbps 1포트, Auto MDI/MDI-X

(2) 광포트	: 1000Mbps 1포트, 1000Base-LX, 1310nm, SC 커넥터

싱글모드 : 9/125㎛, 10km

(3) 입력전원	: 5.3W

(4) 크기	: 71mm(W) x 94mm(D) x 26mm(H)