1. 방화벽장치(AXGATE 40P)

1) 개 요

본 기기는 복합적인 위협요소를 효율적으로 방어할 수 있는 방화벽장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 제 원

(1) CPU	: 2CORE

(2) MEMORY	: 512MB

(3) SYSTEM STORAGE: 8GB

(4) 1GC Port	: 6

(6) F/W Throughput	: 990M

(7) VPN Throughput	: 530M

(8) OS	: AOS