1. 이더넷변환기(CSE-H53N)

1) 개 요

본 기기는 IPv6 기반의 네트워크에 적용 가능한 IPv6 주소체계를 지원하는산업용 이더넷  변환기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) Network	: 10Base-T/100Base-TX Ethernet (RJ45)

Ethernet Speed Auto Sense

(2) Protocols	: IPv4/IPv6 dual stack, ICMPv6/TCPv6/UDPv6, TELNET

TCP, UDP, IP, ICMP, ARP / DHCP, PPPoE, DNS, DDNS	Telnet COM Port Control Option (RFC 221

(3) Input Voltage	: DC 5V ±0.5V

(4) Size	: 89.0mm x 57.0mm x 24.0mm