1. 비상벨(IPEB-B01)

1) 개 요

본 기기는 방수 버튼을 사용한 야외형 비상벨 기기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 종류	: 벨

(2) 감지방식	: 버튼식

(3) 설치장소	: 야외

(4) 재질	: 스틸

(5) 전압	: DC12V

(6) 크기(가로x세로x높이)	: 80 x 39 x 100(mm)

(5) 옵션	: 마이크내장