1. IP Network Camera(FDC-IACSBM)

1) 개 요

본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2)기기사양

(1) 촬상 소자	: 1/2.8형 SONY STARVIS CMOS (초저조도 컬러)

(2) 유효 화소수	: 1920(H) x 1080(V) = 2.07M(pixel)

(3) 최대 해상도	: 1920 x 1080 (2.07 메가픽셀)

(4) 최저조도	: 컬러: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON) 흑백: 0Lux (IR	LED)

(5) 야간 가시거리	: 30M, 스마트IR

(6) S/N 비(신호대잡음비)	: 48.8 dB 이상

(7) 렌즈 타입	: MFZ(모터 4.2배 광학 줌: 2.8mm ~ 12mm (자동초점)

(8) 화이트발란스	: 자동 / 수동(선택)

(9) 전자셔터	: 셔터 스피드(1/30 ~ 1/5000)Sec, 저속 셔터(Off, x2,	x4, x8)

(10) 움직임 감지	: 지원(개별 영역 최대 4개, 30단계 민감도)

(11) 사생활 감시 보호	: Privacy Mask지원(개별 영역 최대 4개)

(12) 이더넷	: RJ-45(10BASE-T, 100BASE-TX)

(13) 비디오 압축방식	: H.265 / H.264 / MJPEG

(14) 해상도	: 1920 x 1080(Full HD) 이하 다양한 해상도 지원

(15) 프레임 레이트	: 최대 30fps

(16) 사용전원(소비전력)	: PoE48V(최대13.6W), DC12V(최대11.6W),	AC24V(15.1W)

(17) 동작 온/습도	: -20ºC ~ +50ºC / 0% ~ 90% RH

(18) 외형치수, 무게	: 105.3(Ø ) x 310.9 (L) / 무게 1.2g

(19) AI영상분석	: AI 영상분석 (딥러닝 엔진) : 기본탑재 (사람)