1. 비상벨(IPEB-VRB01)

1) 개 요

본 기기는 무선 송신기 및 음원인식을 이용한 비상벨 기기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 종류	: 벨

(2) 감지방식	: 무선

(3) 경보방식	: 릴레이출력

(4) 음압	: 10dB

(5) 응답속도	: 500ms

(6) 사용전압	: DC12V

(7) 크기(가로x세로x높이)	: 111 x 125 x 35(mm)