1. 비상벨(EMBN-CAM)

1) 개 요

본 기기는 LED 버튼을 사용한 카메라 내장형 비상벨 기기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 용도	: 비상통화용

(2) 종류	: 벨

(3) 타입	: Pole 밴드 취부, 매립 통합형

(4) LED	: LED내장형 19Φ 버튼

(5) 재질	: 알루미늄, STS

(6) 옵션	: 2M Pixel 카메라 내장, 50Φ 방수 스피커

(7) IP	: 67

(8) 크기(가로x세로x높이)	: 80×150x75(mm)