1. GLOBAL SHUTTER CAMERA(FDC-IL13060R)

1) 개 요

본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 촬상소자	: 1/1.8" Sony Global Shutter CMOS Sensor

(2) 유효화소	: 1920x1080p( 60/50fps, 30/25fps ), 1920x1080i( 60/50fps ),

1280x720p(60/50,30/25fps)

(3) 최저조도	: Color : 0.002 lux , BW : 0.001 lux

(4) 렌즈	: 3.6-11mm Lens

(5) MODE	: AUTO(Nomal/Deblur)/MANUAL/Flickeress

(6) 셔터속도	: 1/30 ~ 1/30,000sec

(7) White Balance	: AWB/MANUAL/PUSH/AWB-Ext

(8) LED	: Built-in 8unit PWR IR LEDs

(9) 전원 및 소비전력	: DC12V ±10%, Max. 1,500 mA

(10) 크기 및 무게	: 96(W)x96(H)x296(D)mm