1. 안내전광판(FDC-VLED-01)

1) 개 요

본 기기는 실시간으로 정보를 효과적으로 전달하기 위한 매개체로 안내문자 및 정보를 표출하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 규격	: 전체 1050mm(W) x 280mm(H) x 80mm(D) /

단일모듈 196mm(W) x 196mm(H)

LED 안내판 195mm(W) x 205mm(H)

(2) 픽셀 해상도	: 모듈당 32 x 32pixel (픽셀 피치 6mm)

(3) 픽셀 밀도	: 27777pix/㎡

(4) 시야각	: 모듈당 H150∘,  V120∘

(5) 휘도	: 모듈당 6000cd/㎡

(6) 동작방식	: 1/8 scan current

(7) 통신방식	: LAN(TCP/IP)

(8) 화면재생율	: 125Hz

(9) 부가기능	: 이모티콘 출력가능, 시나리오 구성 가능, 밝기 조절 가	능, 접점출력

(10) 전원	: DC 5V 60A

(11) 평균소비전력	: 전체 110W / 모듈당 11W

(12) 최대소비전력	: 전체 300W / 모듈당 30W