1. 안내전광판(FDC-VTED-01)

1) 개 요

본 기기는 실시간으로 정보를 효과적으로 전달하기 위한 매개체로 안내문자 및 정보를 표출하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 규격	: 전체 1050mm(W) x 280mm(H) x 80mm(D) /

단일모듈 196mm(W) x 196mm(H)

(2) 픽셀 해상도	: 모듈당 32 x 32pixel (픽셀 피치 6mm)

(3) 픽셀 밀도	: 27777pix/㎡

(4) 시야각	: 모듈당 H150∘,  V120∘

(5) 휘도	: 모듈당 6000cd/㎡

(6) 동작방식	: Static to 1/64 scan mode 정적 ~ 1/64 스캔 모드

(7) 통신방식	: LAN(TCP/IP)

(8) 화면재생율	: 125Hz

(9) 부가기능	: 이모티콘 출력가능, 시나리오 구성 가능, 밝기 조절 가	능, 접점출력

(60Hz 프레임 속도 출력, 720P 비디오 하드웨어 디코	딩, 직접 전송, 트랜스코딩 대기 없음 AVI, WMV,	MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV,	DAT, VOB, TRP, TS, WEBM 등)

(10) 전원	: DC 5V 60A

(11) 평균소비전력	: 전체 110W / 모듈당 11W

(12) 최대소비전력	: 전체 300W / 모듈당 30W