1. 비디오네트워킹장비(WingGuard-HD)

1) 개 요

본 기기는 디지털 영상 추적 기능 및 영상분석 S/W를 탑재한 비디오네트워킹장비 기기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 비디오채널	: 8

(2) 네트워크인터페이스	: 10/100/1000Base-T Ethernet

(3) 영상해상도	: 1920×1080pixel

(4) 압축방식	: H.264

(5) 출력채널수	: 1

(6) 특수기능	: 다중자동추적

(7) 데이터전송규격	: Ethernet(10/100 Base-T)

(8) 데이터저장용량	: 1TB

(9) 정격전원	: 12V

(10) 크기(높이x폭x깊이)	: 88×284x285(mm)