1. 비디오네트워킹장비(TCS-3000)

1) 개 요

본 기기는 CCTV Camera로 부터 입력된 신호를 디지털 신호로 변환, 네트워크로 영상을 전송하는 1CH 비디오 서버이다.

2) 기기사양

(1) 비디오압축	: H.264, MJPEG

(2) 프레임비율	: Max 60fps @ 1920x1080

(3) 해상도	: 320x240~1920x1080

(4) 입력/출력	: 1 x HDMI, 1 x Composite, 1 x 3G-SDI

(5) 비디오스트림	: Primary : H.264, Secondary x 3 : H.264 / MJPEG

(6) 오디오압축	: G.711 / AAC(Option)

(7) 오디오입력	: 1 x Line-In

(8) 오디오출력	: 1 x Line-Out

(9) 인터페이스	: Ethernet 10/100/1000base-T(RJ-45)

(10) 인증	: KC

(11) 전원	: DC12V/PoE : Max 9.6W

(12) 크기	: 134.08(W) x 125.5(D) x 36.87(H)mm

(13) 무게	: 470g