1. IP BULLET CAMERA(FDC-IB32185R)

1) 개 요

본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2)기기사양

(1) 촬상소자	: 1/1.8” CMOS Image Sensor

(2) 최저조도	: Color : 0.00125Lux, 0 Lux(IR LED on)

(3) 줌	: Optical x18, IP x10

(4) 전자셔터속도	: 1/1~ 1/100,000

(5) 초점거리	: 6.8 ~ 122.4mm

(6) IR LED	: 8 pcs, Min 50m

(7) 압축방식	: H.265 / H.264 / MJPEG

(8) 프레임	: Max 60fps @ 3840x2160

(9) 해상도	: 320x240 ~ 3840x2160

(10) 인터페이스	: Ethernet 10/100/1000 base-T (RJ-45)

(11) 기구물 인증	: IP67, IK10

(12) 전원 공급	: Min DC 12V/1.5A, PoE(Power over Ethernet) : 802.3af

(13) 소비 전원	: DC 12V : Max 15W

(14) 동작온도	: -30°C ~ 70°C / Less than 90% RH

(15) 규격	: Ø108 x 391.5(L) [mm]