1. IP DOME CAMERA(FDC-ID1221-MR)

1) 개 요

본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 촬상소자	: 1/2.8" 2.3 Megapixel CMOS Sensor

(2) 유효화소	: 1920(H) x 1080(V) / 2.073.600(Pixel)

(3) LENS	: 2.8~12mm Motorized Auto Zoom LENS

(4) 최저조도	: 0Lux(IR LED On),Color 0.0001Lux(F1.4 AGC ON),

B/W 0Lux(IR On)

(5) S/N비	: 51dB이상(AGC Off)

(6) 광역역광보정	: Digital WDR(ATR-EX)

(7) Day & Night	: Automatic, Day & Night

(8) 인터페이스	: RJ-45(10/100Base-T)

(9) 비디오압축방식	: H.264 , MJPEG

(10) 해상도	:1920x1080(Full-HD),1280x1024(SXGA),1280x720(HD)	704x480(4CIF/NT),704x576(4CIF/PAL),640x480(VGA)	352x288(CIF),320x240(QVGA)

(11) 최대프레임레이트	: Up to 30fps @ 1920x1080P

(12) 오디오 스트리밍	: 양방향(G.711)

(13) 알람 입/출력	: 입력1개 , 출력 1개

(14) Defog(안개보정기능)지원

(15) IR 가시거리	: 최대 15M

(16) 동작온습도	: -10℃ ~ 50℃ / 90%RH 이하

(17) 전원 및 소비전력	: DC 12V 1.5A ,PoE(IEEE802.3af), DC 12V / 800mA

(18) 크기 및 무게	: 81(Ø)*120(W)*94(H)mm, 400g