1. IP DOME CAMERA(FDC-IDH9081RV)

1) 개 요

본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 촬상소자	: 1/1.8 Inch 8 Megapixel

(2) 유효화소	: 3864(H) x 2180(V)

(3) LENS	: 4.5 ~ 10mm Motorized Auto Zoom LENS

(4) 최저조도	: 컬러 : 0.05Lux, 흑백 : 0Lux(IR LED on)

(5) 야간가시거리	: 30m

(6) 역광보정	: BLC, WDR, SSDR

(7) Day & Night	: Auto(ICR)

(8) 인터페이스	: RJ-45(10/100/1000Base-T)

(9) 비디오압축방식	: H.264, H.265, MJPEG

(10) 해상도	: 3840x2160~640x360

(11) 최대프레임레이트	: H.265/264 : 30fps/25fps, MJPEG : 15fps/12fps

(12) 오디오 스트리밍	: 양방향(G.711)

(13) 규격인증	: IP52, IK10

(14) 알람 입/출력	: 입력1개 , 출력 1개

(16) 동작온습도	: -25℃ ~ 50℃ / 90%RH 이하

(17) 전원 및 소비전력	: 12VDC , POE (IEEE802.3at)

(18) 크기 및 무게	: 160ø125mm, 1.60Kg