1. 네트워크스위치(SFC4000T)

1) 개 요

본 기기는 24Port의 기가비트 이더넷과 4Port SFP 광포트를 지원하는 이더넷 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 10/100/1000Mbps TP 24포트

(2) 광포트	: SFP 4슬롯, 1000Mbps-SX/LX SFP 지원

(3) 입력전원	: 100~240VAC, 50Hz

(4) 크기	: 440.5mm(W) x 230mm(D) x 44.5mm(H), 1U