1. 서지흡수기(SJ400-PE)

1) 개 요

본 기기는 과전류 또는 외부의 낙뢰에 의한 피해로부터 장비를 보호하는 기기이다.

2) 기기사양

- 전원

(1) 정격전압	: AC 430V

(2) 제한전압	: AC 800V

(3) 클램핑전압	: AC 430V

(4) 서지내량	: 60kA

- 통신

(1) 정격전압	: AC 5V

(2) 제한전압	: AC 10V

(3) 클램핑전압	: AC 10V

(4) 서지내량	: 100kA

(5) 공칭방전전류	: 72mm

(6) 노이즈감쇠	: 2dB

(7) 재질	: 난연성플라스틱

(8) 용도	: 전원/이더넷일체형

(9) 크기	: 72*82*53mm