1. 송신기(SC-IPR07PU)

1) 개 요

본 기기는  전원 공급기능(PoE : IEEE802.3at)을 탑재하여 송신기와 카메라에 전원공급이 가능하며, UTP Cable(CAT.5e)을 사용하여 Ethernet Data의 장거리 전송(최대 800M)가능한 장비로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 디지털 데이터전송 대역폭	: TCP Rate : 100Mbps(100Mbps Mode)

(2) 자체 소비전력(Max.)	: 2W

(3) 입력전원	: DC 48V~56V 어댑터 or PoE

(4) 최대 공급가능전력	: 30W

(5) 전송거리(CAT.5e)	: 500m(100Mbps), 800m(10Mbps)

(6) 동작 온도 / 동작 습도	: -10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%

(7) 접속 포트	: RJ-45 x 2

(8) 재질 / 중량	: ABS 난연 / 52g

(9) 외형 치수(mm)	: 76(W) x 55(H) x 24(D)