1. 서지흡수기(SJ400-P2)

1) 개 요

본 기기는 과전류 또는 외부의 낙뢰에 의한 피해로부터 장비를 보호하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) SPD등급	: Class ∥(기기 보호용)

(2) 설치방식	: Screw 방식

(3) 연결방식	: 병령연결 또는 직렬연결(노이즈필터 적용시)

(4) 운용전압	: AC 100V~220V

(5) 최대연속동작전압	: AC275~AC320V

(6) 전압보호레벨	: 1,500V이하

(7) 동작상태 표시기능	: 전면에 LED 램프 표시

(8) 보호등급	: IP20