1. 송신기(SC-IPT07P)

1) 개 요

본 기기는  기존에 설치된 동축케이블을 사용하여 1동축 케이블로 송신기 및 IP Camera의 전원을 전송함과 동시에 IP Camera의 Data를 수신하여 NVR로 IP Camera Data를 전송하는 장비로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 디지털 데이터전송 대역폭	: TCP Rate : 100Mbps(SC-IPR07P 100Mbps Mode)

(2) 자체 소비전력(Max.)	: 2W(Max.)

(3) 출력전원	: Midspan PoE

(4) 최대 공급가능전력	: 30W

(5) 전송거리(5C-HFBT)	: 500m(100Mbps), 1km(10Mbps)

(6) 동작 온도 / 동작 습도	: -10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%

(7) 접속 포트	: RJ-45 x 1 / BNC-F x 1

(8) 재질 / 중량	: ABS 난연 / 60g

(9) 외형 치수(mm)	: 90(W) x 55(H) x 24(D)