1. 서지흡수기(SJ300-EG)

1) 개 요

본 기기는 과전류 또는 외부의 낙뢰에 의한 피해로부터 장비를 보호하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 최대연속 사용전압	: DC5V

(2) 임펄스정격용량(모드): C2 4kV/2kV

(3) 전압보호레벨	: L-L : <40V, L-G :<1.2kV

(4) 주파수범위	: 125MHz

(5) 용도	: 기가이더넷 10/100/1000Base-T