1. 서지흡수기(SJ300-POE)

1) 개 요

본 기기는 과전류 또는 외부의 낙뢰에 의한 피해로부터 장비를 보호하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 최대연속 사용전압	: DC5V, 운용전압 DC 60V

(2) 임펄스정격용량(모드): C2 4kV/2kV

(3) 전압보호레벨	: L-L : <50V, L-G :<1.2kV

(4) 주파수범위	: 125MHz

(5) 설치방식	: Tapr 방식 또는 Screw 방식

(6) 연결방식	: 직렬연결

(7) 서지용량	: 20kA