1. 적외선카메라(TSM-1M)

1) 개 요

본 기기는 온도 측정이 가능한 열화상 카메라로서 다음과 같은 규격에 준한다.

2)기기사양

(1) 촬상 소자	: Uncooled A-Si Microbolometer

(2) 픽셀 피치	: 17㎛

(3) 파장	: 8 ~ 14㎛

(4) 열 감도 / NETD	: 0.06℃ / 60mK (@30℃ / F1.0)

(5) 출력 주파수	: NTSC : 59.94Hz (30fps), PAL : 50Hz (25fps)

(6) 영상 출력	: CVBS : 1.0Vp-p/75Ω

(7) 해상도	: 640 x 480

(8) LENS	: 11mm(FOV 52.6˚ x 40.7˚)

(9) Calibration	: Auto / Manual / Interval (10sec~3,600sec, 10sec	단계 )

(10) 이미지 플립	: Vertical, Horizontal ON / OFF

(11) 외형치수	: 11mm 렌즈 : [본체] 58.7mm(W) x 54.4mm(H) x	61.8mm(D), [렌즈] 52.0mm(Ø) x 41.67mm(D)

(12) 무게	:  270g

(13) 소비 전력	: DC 12V 310mA 3.72W (표준)

DC 12V 560mA 6.72W (최대)

(14) 작동 온도	: -15℃ ~ 55℃