1. 송신기(SC-IPC05P)

1) 개 요

본 기기는  동축케이블을 사용하여 Network Data 장거리 전송과 동시에 카메라 구동용 전원까지 전송할 수 있게 해주는 장비로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 디지털 데이터전송 대역폭	: TCP Rate : 36Mbps(Down link), 11Mbps(Uplink)

(2) Data 전송 방식	: Full Duplex

(3) 자체 소비전력	: 2W Max.

(4) 출력전원	: Midspan PoE

(5) 전송거리	: Max. 600m / 600m(5C-HFBT/ ECX 5C-2V)

(6) 외형 치수(mm)	: 97(W) x 60(H) x 25(D)