1. 벨(SEB-EMC30)

1) 개 요

본 기기는 비상시 현장에서 상황실 근무자를 호출하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 오디오 프로세서	: 에코 캔슬러

(2) 마이크	: 마이크

(3) 마이크 볼륨 조절	: 0~10

(4) 스피커	: 3W, 8Ω

(5) 스피커 볼륨 조절	: 0~10

(6) Ethernet	: IPv4, RJ-45 (10/100BASE-T)

(7) 프로토콜	: TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP),RTSP,	SNMP, SMTP, UPNP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP,	Onvif

(8) 스위치	: 25mm, Normal Open

(9) 알람 출력	: RELAY 접점 출력(24V DC / 1A, 125V AC / 0.5A)

(10) 동작 전원 / 소비 전력	: PoE(Midspan, Endspan)/ Max.1.6W

(11) 동작 온도 / 동작 습도	: -20°C ~ +50°C / 0 ~ 80%

(12) 재질 / 중량	: PC, Aluminum, Steel/ 540g

(13) 외형 치수	: 112(W) x 170(H) x 54(D)