1. VGA연장기(VE150AT)

1) 개 요

본 기기는 Cat 5e 케이블을 이용하여 최대 150m까지 디스플레이 할 수 있도록 연장하는 기기로서 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 디스플레이 연결	: 1

(2) 입력	: 1 x HDB-15 Male

(3) 출력	: 1 x HDB-15 Female

(4) 유닛 간 유닛	: 1 x RJ-45 Female

(5) 비디오	: 1920x1200 @ 60Hz (30 m);

1600x1200@ 60Hz (100 m);

1280x1024 @ 60Hz(150 m)

(6) 소비 전력	: DC5.3V, 1.0W

(7) 크기	: 12.77(L) x 9.04(W) x 2.26(H) cm