1. IP Network Camera(FDC-IMV2012L)

1) 개 요

본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2)기기사양

(1) 촬상소자	: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS

(2) 최저조도	: Color: 0.002Lux@F1.2 B/W: 0Lux with IR on

(3) WDR	: Super WDR 최대 140dB

(4) 셔터 스피드	: 1/100000s～1s

(5) 주&야간	: ICR 필터 자동전환

(6) IR 거리	: 최대 100m

(7) 디지털 줌	: 16x

(8) 초점 거리	: 5.3~64mm, 12배 광학 줌

(9) 팬 범위	: 360° 무한

(10) 최대 해상도	: 1920x1080

(11) 메인 스트림	: 60fps@(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704x576)

(12) 비디오 코덱	: H.265/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

(13) 통신 방식	: 1*RJ45 10M/100M 이더넷 포트

(14) 차량인식 번호판인식 지원

(15) 동작온도	: -40℃~60℃

(16) IP 등급	: IP66

(17) 전원 공급	: DC 12V±10%

(18) 크기	: 291mmX207mmX95mm