1. IP CAMERA(FDC-IX6000)

1) 개 요

본 기기는 사물의 상을 카메라의 촬상관에 투영을 시킨 후 전기적 신호로 변환할 수 있는 장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 촬상소자	: 1/2.8" 2MP CMOS

(2) 해상도	: 최대 해상도 1920x1080(최대 60fps)

(3) SN비	: 50dB

(4) 최대프레임레이트	: H.265/H.264 : 최대 60fps/50fps(60Hz/50Hz)

MJPEG: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz)

(5) 최저조도	: 컬러: 0.01Lux(F1.2, 1/30초)

흑백: 0.001Lux(F1.2, 1/30초)

(6) Day & Night	: Auto(ICR)

(7) 역광보정	: BLC, HLC, WDR, DWDR, SSDR

(8) 노이즈 제거	: SSNRⅤ

(9) 영상 흔들림 보정, 안개제거, LDC(렌즈왜곡보정)

(10) 화이트발란스	: ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor

(11) 지능형 분석	: 디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지,	자동 추적,발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선, 오	디오 감지, 음원 분류

(12) 알람 입출력	: 입력 1개 / 출력 1개

(13) 알람 트리거	: 지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력

(14) 오디오 입력	: 선택가능(마이크/라인입력), 지원전압: 2.5VDC(4mA), 입력 임피	던스: 2K Ohm

(16) 오디오 출력	: 라인 출력, 최대 출력: 1Vrms

(17) 이더넷	: RJ-45(10/100BASE-T)

(18) 비디오 압축	: H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG

(19) 동작 온도 / 습도	: -10°C ~ +55°C(-14°F ~ +131°F) / 90% RH 이하

(20) 전원	: PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC, 24VAC

(21) 제품 사이즈 / 무게	: 73.1(W)x66.6(H)x147.8(D)mm(2.88"x2.62"x5.82"), 420g