1. 네트워크스위치(SFC8000HP)

1) 개 요

본 기기는 8Port의 기가비트 이더넷과 2Port SFP 광포트를 지원하는 이더넷 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 10/100/1000Mbps TP 8포트, Auto MDI/MDI-X

(2) 광포트	: 100/1000/2.5Gbps SFP 2슬롯

(3) 입력전원	: DC 54V, 극성 보호회로

(4) 크기	: 61mm(W) x 110mm(D) x 157mm(H)