1. 서지흡수기(SJ300-E)

1) 개 요

본 기기는 과전류 또는 외부의 낙뢰에 의한 피해로부터 장비를 보호하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 최대연속 사용전압	: DC 5V

(2) 보호모드	: L-L(1-2, 3-6)

(3) 전압보호레벨	: 40V 이하

(4) 공칭방전전류	: 3kA

(5) 이더넷사양	: 100BASE-T CAT-5

(6) 연결단자	: RJ45, 터미널

(7) 연결방식	: 직렬연결

(8) 재질	: 난연성 플라스틱

(9) 운용환경	: -40~80℃ / 95% RH이하