1. 네트워크스위치(NK-G2402M)

1) 개 요

본 기기는 Web Smart+ 관리형 기가비트 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 10/100/1G RJ45 16 포트

(2) 광포트	: 100/1G SFP 2포트

(3) 프로토콜	: IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10M/100M/1G/Gigabit Fiber

IEEE 802.1d/w/s (STP, RSTP, MSTP)

IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (LACP)

IEEE 802.1X (RADIUS 인증)

(4) Power	: 100~240VAC, 50~60Hz

(5) 크기	: 280mm(W) x 166mm(D) x 44mm(H)