1. 무선랜액세스포인트(SB-200)

1) 개 요

본 기기는 장거리 무선 브릿지로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 주파수종류	: SHF

(2) 노드수	: 6

(3) 데이터전송속도	: 60Mbps

(4) 무게	: 0.2kg

(5) 변조방식	: DBPSK, DQPSK, CCK

(6) 사용전압	: 48DC/1AV

(7) 사용주파수범위	: 2.4~2.48/5.725~5.875GHz

(8) 송출유효거리	: 2.5km

(9) 수신방식	: DSSS

(10) 신호대잡음비	: 25dbi

(11) 용도	: 영상/음성/데이터전송

(12) 통신방식	: CDMA/TDMA

(13) 표시장치	: LED

(14) 송신채널	: 1

(15) 외형크기(높이x폭x깊이)	: 27 x 105 x 106mm