1. 네트워크 비디오 엔코더(TCS-2000)

1) 개 요

본 기기는 1대의 아날로그 카메라 영상을 네트워크 영상으로 변환/전송하는 제품 기기로서 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 입력채널수	: 1

(2) 출력채널수	: 1

(3) 프레임수	: 30

(4) 영상출력	: HDMI type A

(5) 네트워크	: Ethernet 10/100 Base-T(단자 : RJ45)

(6) 영상해상도	: 1920×1080 pixel

(7) 프로토콜지원	: TCP/IP, UDP, Multicast, DHCP, SMTP, HTTP,	SNMP, RTP, RTSP

(8) 운영체계	:  Linux

(9) 정격전원	:  DC 12V

(10) 크기 및 무게	: 134.08(W)Ⅹ 36.87(H) Ⅹ125.5(D)mm, 504g