1. 리모트앰프(SCS-7300)

1) 개 요

본 기기는 SIP네트워크 기반의 리모트앰프로 24 ZONE의 SIP방송을 제어하며 차임, 사이   렌 방송 뿐 아니라 외부 음원 소스를 입력받아 방송할 수 있는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 구즈넥 마이크 입력	: 1채널

(2) 커넥터 타입	: XLR (Female)

(3) 라인 입력	: 1채널 / 모노

(4) 커넥터 타입	: 5mm 터미널 블록

(5) CHIME, SIREN	: 내장 메모리

(6) 라인 출력	: 1채널 / 모노

(7) 커넥터 타입	: 5mm 터미널 블록

(8) 내장 스피커	: 1W

(9) 방송 지역 설정	: 24채널

(10) 10/100M LAN	: 2포트

(11) 커넥터 타입	: RJ-45

(12) GIGA SFP	: 2포트 (광모듈 : 옵션)

(13) 모듈 타입	: 싱글모드 or 멀티 모드

(14) 사용온도	: -10℃ ~ 45℃

(15) 사용전원	: DC 24V

(16) 규격	: 244(W)x77(H)x200(D)mm / 2.2kg