1. 비상경보기(Alpha Sensor-1)

1) 개 요

본 기기는 자기물질 충전 2선식 나선형침입감지 자력식 센서로서, 외곽 펜스에 설치하여    최대 500m 까지 외부침입(절단, 월담)을 감지하는 특수 자력식 센서이다.

2) 기기사양

(1) 구조	: 자기물질 충전 2선식 센서

(2) 외경	: 7.0mm

(3) ZONE 길이	: 권장: 100~300m, 최대: 500m

(4) 피복소재	: UV차단 폴리에틸렌

(5) 동작온도	: -40℃ ~ 80℃

(6) 무게	: 42.5Kg