1. 비상경보기(ALPHA SIGNAL-DIP)

1) 개 요

본 기기는 센서케이블로부터 울타리의 충격/진동 등의 감지신호에 따른 기전력의 변화를    분석하여 알람경보신호를 IP Network으로 전송하는 디지털 감지 프로세서이다.

2) 기기사양

(1) 감지 ZONE	: 2CH

(2) 외부센서	: 1채널x2CH (S11/S12), 2채널x2CH (S21/S22)

(3) 오디오	: 2CH(600Ω 1ch, Ear Phone 1CH)

(4) 원격제어	: POE IN 1CH / POE OUT 1CH

(5) 감지 LED	: Cut, Sub cut, Climb, Tamper

(6) 상태 LED	: TAMPER, SHORTED, CUTTED, REVERSED

(7) 경보출력	: Dry Contact(NC, NO Selectable) – 1채널x1CH, 2채널x1CH,

Power Alarm (12V) – 1채널x1CH, 2채널x1CH

(8) 통신방식	: TCP/IP

(9) 전원	: POE (표준 IEEE 802.3af) / DC 12V

(10) 동작온도	: -40℃ ~ 70℃

(11) 크기	: 280(W) x 200(H) x 70(D)mm

(12) 재질	: 알루미늄 다이캐스팅(IP66)