1. 오디오앰프(A-60)

1) 개 요

본 기기는 MIC, MIXER 등의 음성신호를 증폭하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 정격 출력/임피던스	: 15.5V/4Ω, 70V/83Ω, 100V/165Ω

(2) 입력감도/임피던스(MIC 1-3)	: 0.6mV (BAL)

(3) 입력감도/임피던스(AUX 1)	: 300mV (UNBAL)

(4) 입력감도/임피던스(AUX 2)	: 1.2V (UNBAL)

(5) 주파수 응답 (±3dB)	: 80Hz ~ 15kHz

(6) 사용전압	: AC 220V, 60Hz

(7) 소비전력	: 75W

(8) 중량	: 8.9kg

(9) 외형	: 420(W)×88(H)×320(D)mm