1. 비상경보기(ALPHA END-1)

1) 개 요

본 기기는 각 감지구역(ZONE)별 신호분석기 반대편 종단에 설치하여 감지기능을 항상 일   정토록 유지하기 위한 장치이다.

2) 기기사양

(1) 구성	: Tamper 스위치 내장

(2) 재질	: 알루미늄 다이캐스팅 (IP66)

(3) 동작온도	: -40℃~70℃

(4) 크기	: 100(W) x 100(H) x 60(D) mm