1. 비상경보기(ALPHA JOIN-1)

1) 개 요

본 기기는 센서케이블 단선을 접속하거나 센서케이블과 일반 제어선을 연결하여 감지구간   과 비 감지구간을 결선하기 위한 장치이다.

2) 기기사양

(1) 구성	: Tamper 스위치 내장

(2) 재질	: 알루미늄 다이캐스팅 (IP66)

(3) 동작온도	: -40℃~70℃

(4) 크기	: 100(W) x 100(H) x 60(D) mm