1. 네트워크스위치(NK-G4020CM)

1) 개 요

본 기기는 L2+ 관리형 1G 광 콤보 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) SFP 슬롯	: 100M/1Gbps SFP 20슬롯

(2) RJ45/SFP 콤보	: 100M/1Gbps SFP 4슬롯 + 100M/1Gbps RJ45 4포트

(3) 프로토콜	: IEEE 802.3/3u/3ab/3z 10M/100M/1G/Gigabit Fiber

IEEE 802.1d/w/s (STP, RSTP, MSTP)

IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (LACP)

IEEE 802.1X (RADIUS 인증)

(4) Power	: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz

(5) 크기	: 442mm(W) x 211mm(D) x 44mm(H)